**附件：设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **参数** | **数量** |
| 1 | 全画幅微单相机 | 佳能EOS R6II 套机（RF24-105mm镜头) | 传感器类型：CMOS（支持全像素双核CMOS AF）传感器：全画幅（约36\*24mm)、有效像素：2420万、最高分辨率：5472×3648图片分辨率：L（大）：约2400万像素（6000×4000），M（中）：约1060万像素（3984×2656），S1（小1）：约590万像素（2976×1984），S2（小2）：约380万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约2400万像素（6000×4000）显示屏尺寸：3英寸，显示屏像素：约162万像素液晶屏快门速度：机械快门/电子前帘快门：1/8000～30秒、B门；电子快门：1/16000秒、1/8000～30秒、B门（1/16000秒的快门速度仅限Tv及M模式，高速连拍+、RAW连拍、HDR模式、对焦包围或改变光圈时保持曝光的情况下，最高快门速度为1/8000秒），机械快门闪光同步速度：1/200秒，电子前帘快门闪光同步速度：1/250秒 ，电子快门无法进行闪光同步 ※短片拍摄时的设置范围不同电池类型：锂电池存储卡类型：双卡槽，SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡）、最大支持容量：2TB文件格式： 图像类型JPEG（8位）、HEIF（10位）、RAW（14位，佳能原创），可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF外形尺寸：约138.4×98.4×88.4毫米纠错产品重量：约670克（含电池、1张存储卡）/约588克（仅机身）。该套装包含佳能EOS R6II微单数码单机身和RF24-105mm镜头、镜头遮光罩、镜头软包。 | 1套 |
| 2 | 口袋相机 | 大疆Pocket 3手持云台摄像机1套（全能套装） | 像素：500-1000万传感器尺寸：1英寸存储卡介质：TF（MicroSD)卡最大光圈：F2电池类型：锂离子电池功能：可遥控；自拍；手柄；全景拍摄；标准ISO感光度：ISO 50-16000传感器类型：CMOS画幅：1英寸画幅产品尺寸（mm）：139.7\*42.2\*33.5mm液晶屏类型：旋转屏；触摸屏液晶屏尺寸：2英寸 | 1套 |
| 3 | 无线麦克风 | 大疆Mic 3无线麦克风系统（两发一收） | 大疆Mic 3一拖二无线麦克风系统（（含充电盒）支持苹果全系列+安卓+相机、支持四发八收、四声道输出、双频抗干扰、带DJI Mic3 手机连接头。 | 2套 |
| 4 | 音频设备 | 音频设备 | 定制10米卡侬公头转单声道双莲花AV音频线2根、卡侬音频隔离器1个。 | 1套 |
| 5 | 存储卡 | 雷克沙 1800X 128G SD卡 | V60 ,读280MB/S,写210MB/S。 | 3张 |
| 6 | 读卡器 | 雷克沙 | 三合一读卡器。 | 3个 |
| 7 | 电池 | 佳能LP-E6P | 配套佳能EOS R6II使用，充电限制电压：8.37V额定容量：1865mAh充电时长：约2-4小时。 | 2个 |
| 8 | 无人机电池 | 大疆御Air2原厂电池 | 原厂大疆御Air2电池。 | 2个 |
| 9 | 摄像机三脚架 | 利拍650EX | 65mm球碗液压云台，承重不小于3公斤，水平指示，托板滑行长度±30mm，内置平衡及阻尼，俯仰角度+90°/-70°，2级脚架，单手柄及原装软包；高度范围705-150.5cm，自重不超过3.3公斤。 | 2副 |
| 10 | 相机包 | 相机包 | 原装包，配套佳能EOS R6II使用。 | 1只 |