**20220728版**

**黄山市祁门县听证直播设备采购项目**

项目编号：皖祁瑞邦CG2022048

**询**

**价**

**文**

**件**

采购人：祁门县人民检察院（盖章）

代理机构：安徽瑞邦工程造价有限公司（盖章）

2022年9月

**目 录**

[第一章 3](#_Toc113607077)

[黄山市祁门县人民检察院听证直播设备采购项目 3](#_Toc113607078)

[询价公告 3](#_Toc113607079)

[第二章 供应商须知前附表 7](#_Toc113607080)

[第三章 采购需求 14](#_Toc113607081)

**[一、技术参数配置要求](#_Toc113607082)** [14](#_Toc113607082)

**[二、商务要求](#_Toc113607083)** [25](#_Toc113607083)

[第四章 评审办法 26](#_Toc113607084)

**[一、评标原则](#_Toc113607085)** [26](#_Toc113607085)

**[二、评审办法](#_Toc113607086)** [26](#_Toc113607086)

**[三、评审程序](#_Toc113607087)** [26](#_Toc113607087)

**[四、资格性和符合性评审表](#_Toc113607088)** [28](#_Toc113607088)

[第五章 电子标注意事项 30](#_Toc113607089)

[询价文件第二部分（通用部分） 31](#_Toc113607090)

[第六章 供应商须知 31](#_Toc113607091)

**[一、总则](#_Toc113607092)** [31](#_Toc113607092)

**[二、询价文件](#_Toc113607093)** [32](#_Toc113607093)

**[三、询价响应文件的编制](#_Toc113607094)** [33](#_Toc113607094)

**[四、询价响应文件的提交](#_Toc113607095)** [35](#_Toc113607095)

**[五、评审](#_Toc113607096)** [36](#_Toc113607096)

**[六、定标和授予合同](#_Toc113607097)** [37](#_Toc113607097)

**[七、质疑与投诉](#_Toc113607098)** [38](#_Toc113607098)

[第七章 合同格式（仅供参考） 40](#_Toc113607099)

[第八章 询价响应文件格式 44](#_Toc113607100)

**[一、投标函](#_Toc113607101)** [45](#_Toc113607101)

**[二、项目响应情况](#_Toc113607102)** [46](#_Toc113607102)

**[三、供应商诚信履约承诺函](#_Toc113607103)** [54](#_Toc113607103)

**[四、中小企业等声明函](#_Toc113607104)** [55](#_Toc113607104)

**[五、三首产品声明函](#_Toc113607105)** [59](#_Toc113607105)

**[六、 联合体协议/分包意向协议](#_Toc113607106)** [60](#_Toc113607106)

询价文件第一部分（专用部分）

**第一章**

黄山市祁门县人民检察院听证直播设备采购项目

询价公告

项目概况

黄山市祁门县人民检察院听证直播设备采购项目的潜在投标人应在安徽瑞邦工程造价有限公司获取招标文件，并于2022年9月26日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：皖祁瑞邦CG2022048

项目名称：黄山市祁门县人民检察院听证直播设备采购项目

采购方式：询价

预算金额：29.8万元

最高限价：同预算金额

采购需求：采购一批听证直播设备，详见采购需求。

合同履行期限：合同签订后30日内完成供货安装调试通过验收可投入使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）款之规定，为非专门面向中小企业采购项目且不面向中小企业预留采购份额。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

详见询价文件供应商须知前附表第28条。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商:

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

② 供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的；

③供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

④供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形以“信用中国网站或其他指定媒介[国家税务总局网站、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站]以及中国政府采购网”发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。在推荐成交候选人前由代理机构进行查询并将结果反馈至评审小组。

（2）按照采购文件规定的格式自行出具《供应商资格信用承诺函》和《供应商诚信履约承诺函》；

（3）本项目不接受联合体参加。

（4）其他：/

三、获取采购文件

时间: 自招标公告发布之日起至2022年9月26日9时00分止.

地点：安徽瑞邦工程造价有限公司（黄山市祁门县新十字路口文化局大院瑞邦）

方式：疫情期间，为有效降低人员聚集风险，凡有意参加询价者，在询价文件发售时间内，均可电话咨询报名（联系电话：0559-4510002），报名资料：法人身份证明书或法人授权委托书原件及营业执照扫描件发送至代理机构QQ：1023306396。为确保能及时方便的联系到供应商，请供应商在报名资料中填写法人或委托代理人的联系电话和电子邮箱，因无法及时联系到供应商而产生的风险，由供应商自行承担。报名资料原件快递地址：以上地点（不接受到付件，只接受顺丰快递），并请随时关注网站更正公告。

工本费：每套人民币200元整，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2022年9月26日9点00分（北京时间）

地点：按照《安徽省发展改革委关于积极应对新冠肺炎疫情创新做好公共资源交易工作若干事项的通知》要求，本项目实行全流程“不见面”交易，各供应商无需至现场开标，响应文件递交地点（可邮递，若邮件遗失，责任由寄件人自负）：安徽瑞邦工程造价有限公司（黄山市祁门县新十字路口文化局大院瑞邦 汪工 13095447656）

五、开启

时间：2022年9月26日9点00分（北京时间）

地点：安徽瑞邦工程造价有限公司评标室（黄山市祁门县新十字路口文化局大院瑞邦）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目类别：货物类

2.资金来源：财政资金

3.标段（包别）划分：1个包

4.项目地点：祁门县

5.投标保证金

本项目免收投标保证金。

6.质疑最迟应当在采购文件公告期限（同询价公告的公告期限）届满之日起7个工作日内以书面形式（纸质提交方式）向采购人或代理机构提出质疑。询价公告期限届满后获取询价文件的，质疑起始时间以询价公告期限届满之日为准。采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。（接受质疑的联系人和联系方式详见本询价公告第八项内容。）

若供应商对质疑处理意见有异议，可在规定时间内以书面形式（纸质提交方式）向祁门县财政局（联系电话：0559-4505522）提出投诉。

7．本询价公告属询价文件的组成部分，与询价文件具有同等法律效力。当询价公告与询价文件表述不一致时，以询价文件为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：祁门县人民检察院

地 址：祁门县新城区人民检察院

联系方式：陶先生 0559-4507227

2.采购代理机构信息

名 称：安徽瑞邦工程造价有限公司

地　　址：黄山市祁门县新十字路口文化局大院瑞邦

联系方式：汪工 0559-4510002

3.项目联系方式

项目联系人：汪工

电　　 话：0559-4510002

**第二章 供应商须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：详见询价公告  项目编号：详见询价公告  采购内容：详见本文件第三章  预算金额：29.8万元 |
| 2 | 采购人：详见询价公告  地址：详见询价公告  联系人及联系方式：详见询价公告 |
| 3 | 代理机构：详见询价公告  代理机构地址：详见询价公告  联系人及联系方式：详见询价公告 |
| 4 | 监督部门名称：祁门县财政局  联系方式：0559-4505522 |
| 5 | 发布平台：黄山市祁门县人民政府门户网站 |
| 6 | 本项目类别：货物类 |
| 7 | 投标有效期：询价开始后60天 |
| 8 | **供应商（申请人）的资格要求：**  1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。  2、落实政府采购政策需满足的资格要求：  本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）款之规定，为非专门面向中小企业采购项目且不面向中小企业预留采购份额。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。  详见询价文件供应商须知前附表第28条。  3、本项目的特定资格要求：  （1）供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商:  ①供应商被人民法院列入失信被执行人的；  ② 供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的；  ③供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；  ④供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。  以上情形以“信用中国网站或其他指定媒介[国家税务总局网站、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站]以及中国政府采购网”发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。在推荐成交候选人前由代理机构进行查询并将结果反馈至评审小组。  （2）按照采购文件规定的格式自行出具《供应商资格信用承诺函》和《供应商诚信履约承诺函》；  （3）本项目不接受联合体参加。  （4）其他：/ |
| 9 | **货物**进口产品要求：  若本项目已明确允许采购进口产品，则在采购活动开始前，采购人已履行相关审批手续；若本项目未明确允许采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。 |
| 10 | 询价文件的澄清和修改：详见本文件第六章第11条 |
| 11 | 询价文件的质疑和答复：详见本文件第六章第12条 |
| 12 | 询价响应文件提交截止时间和询价开启时间：详见询价公告  询价地点：详见询价公告 |
| 13 | 询价响应文件份数：  □电子投标：加密的电子询价响应文件1份，在提交截止时间前上传。  **√**纸质投标：正本一份，副本二份。 |
| 14 | 询价响应文件的装订、密封要求：  详见第六章“18、询价响应文件的密封、标记和装订” |
| 15 | 询价响应文件提交地点：  □电子投标：交易系统提交  **√**纸质投标：同开标地点 |
| 16 | 询价响应文件格式：详见第八章 |
| 17 | 评审方法：详见第四章 |
| 18 | 询价响应文件的澄清、说明或者更正：  □供应商应实时关注交易系统，通过交易系统接收询价小组书面的“澄清、说明或者更正”通知书后，方可按该通知书要求在交易系统中提交书面“澄清、说明或者更正”。（具体操作详见投标人操作手册）  **√** 采用纸质方式  备注：具体按第四章“三、评审程序”的要求执行。 |
| 19 | 无效询价响应文件告知：  □ 响应文件无效的原因将通过交易系统告知供应商，请供应商登录交易系统自行查看。  **√** 采用纸质方式 |
| 20 | 投标保证金：  金额：免收  具体要求详见询价公告和第六章供应商须知“15、投标保证金”。 |
| 21 | 成交人个数：1个 |
| 22 | 是否允许成交人分包履行合同：  □ 是，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。  **√** 否 |
| 23 | **以下费用无论是否在价格标中列明，均视为包含在报价中，由成交人支付，请各供应商报价时综合考虑：**  1、代理费。  定额收取：人民币2980元  2、评审费。  按实收取：人民币1700元（多退少补） |
| 24 | 公告公示媒介：黄山市祁门县人民政府门户网站发布。 |
| 25 | 电子标注意事项：本项目采用纸质标书，本条不适用。 |
| 26 | **否决性（无效响应）条款汇总：**  1、本文件第一章询价公告第七条第6点第2小点；  2、本文件第二章供应商须知前附表第8条；  3、资格性和符合性评审及价格评审未通过（详见第四章评审办法）；  4、本文件第五章电子标注意事项第1-6条；  5、本文件第六章供应商须知15.2、15.3、16.1、19.3条。 |
| 27 | **本项目如需要求提供相关证书和奖项，**颁奖或发证机构（政府行政机构除外）为行业协会组织的，则必须是在中国社会组织公共服务平台可以查询的合法组织，且有相应颁奖或发证权限。颁奖或发证机构为企业的，则必须是在国家企业信用信息公示系统可以查询的合法企业，且具有相应的颁奖或发证权限。(进口产品除外。) |
| 28 | **本项规定的政策本项目**： **√**适用 □不适用（固定报价项目、非政府采购项目可选）  **本项目采购需求中的：**（若本项规定的政策本项目不适用，无需填写）  1、（标的名称）属于制造行业；  注：1、本项目以本项列举的所有“标的”判断是否享受“中小微型企业扶持政策”，其余未列举的不对其货物制造商、工程承建商或者服务承接商作要求。  2、标的所属行业的划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行。 |
| **中小微型企业扶持政策：**  **1、本项目若专门面向中小企业，投标人应按本文件要求的格式在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，否则将否决其投标。**  **2、本项目若非专门面向中小企业，则按下列比例在评审时对投标人总报价进行扣除，用扣除后的价格参与评审（该价格仅用于评审），但必须按本文件要求的格式在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，否则不得进行扣除。**  **①小型和微型企业价格扣除：货物类项目：20% 。**  **②监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。**  **③残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。**  **④符合条件的联合体价格扣除： /。**  **⑤符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。**  3、上述第1、2点所要求的中小企业（含中型、小型、微型）指提供货物的制造商、工程承建商或服务承接商，对投标供应商是否为中小企业不作要求。以本项目的项目类别为准（详见供应商须知前附表第6条）：  货物类项目中，货物要求全部由中小企业制造（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；既有中小企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策；既有中型企业制造的，也有小微型企业制造的，视同中型企业；全部由小微型企业制造的，视同小微型企业），不对其中涉及的工程承建商或者服务承接商做出要求；  工程类项目中，工程要求由中小企业承建，不对其中涉及的货物制造商和服务承接商做出要求；  服务类项目中，服务的承接商要求为中小企业（即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物制造商或工程承建商做出要求。  若本项目接受联合体的，联合体各方均为中小企业，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业，联合体视同小微企业。  4、上述第2点中“符合条件的联合体”和“符合条件的向小微企业分包的大中型企业”是指大中型企业与小微型企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微型企业分包，对于联合协议或者分包意向协议（应上传在投标文件中）约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。  5、根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68号)，**监狱企业视同小型、微型企业。**监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》 。  6、根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（ 财库〔 2017〕 141 号）的规定，**残疾人福利性单位视同小型、微型企业。** 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》 ，不再提供《中小企业声明函》。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  7、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。  8、成交供应商享受本文件规定的中小微型企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开《中小企业声明函》。  9、其他未尽事宜按 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定执行。 |
| 29 | 三首产品政府采购政策：  如供应商所投产品列入安徽省经信厅三首产品认定名单，则给予价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。若采购文件对产品的业绩提出要求，纳入名单的产品视同其满足初审要求。参加本次采购活动并符合条件的供应商应当在响应文件中提供有效的《三首产品声明函》，并对其真实性负责。  本项目将对排名第一的成交候选人提供的三首产品品名和生产厂家等内容，随评审结果一并公吿。如有虚假，将取消成交资格并上报政府采购监督管理部门按有关规定处理。 |
| 30 | 电子保函使用异常情况外理事项：  电子保函系统使用过程中，若出现下列情形导致无法正常使用，且经交易中心、系统维护方以及金融保函机构核实情况属实的，若投标供应商提交有效电子保函购买相关凭证或证明材料证明保函确已生效的，经采购人确认后视同已按采购文件要求交纳保证金。  （1）系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；  （2）金融机构/电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；  （3）金融机构/电子保函服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用电子保函；  （4）金融机构/电子保函服务器受到病毒或其他外来的攻击；  （5）其他影响电子保函出具的异常情形。 |
| 31 | **电子询价响应文件制作注意事项（重要） 本项目不采用电子标**  本项目询价响应文件组成中另外设置以下节点供供应商上传对应资料，不能对应的，可上传至“资格证明文件及其他重要资料”节点**：** |

**第三章 采购需求**

**一、技术参数配置要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **产品名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **一、听证室基础设备** | | | | | |
| 1 | 高清听证主机 | 1. 采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2. 支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，4路DVI视频输入，支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0、1路USB2.0，支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口； 3. 支持12路Mic In（支持48V幻象供电）、4路Line In 4. 支持4个SATA接口，每个SATA口最大可支持8TB硬盘 5. 支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 6. ★内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等（需提供权威机构检测报告证明） 7. ★内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（需提供权威机构检测报告证明） 8. 视频编码格式：支持H.264和H.265。视频编码码率:支持在128kbps-8Mbps范围内设置 9. ★音频编码格式：支持G.711、AAC\_LC和ADPCM，音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置，音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置（需提供权威机构检测报告证明） 10. 支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入 11. 支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面 12. 支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成 13. ★支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中（需提供权威机构检测报告证明） 14. 最大支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 15. 支持自定义配置语音激励合成画面风格 16. 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 17. 支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 18. 支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 19. 支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 20. 支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件 21. 支持本地开庭、休庭、闭庭、法纪宣读等22种宏指令可调用 22. 支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等 23. 支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置 24. 支持上传开庭须知，在开庭时可选择播放开庭须知，支持本地输出到显示器 25. 支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中 26. ★支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10（需提供权威机构检测报告证明） 27. 支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP冲突、MAC冲突、无音频、刻录出错、并口告警1和并口告警2等多种类型告警 28. 支持U盘、移动硬盘、光盘备份导出功能 29. 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项 30. ★支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流（需提供权威机构检测报告证明） 31. 当同步录音录像过程中出现死机、断电等意外故障，设备恢复后故障前信息不丢失 32. 支持RTMP、RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS及HTTPS协议 33. 支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 34. 支持通过客户端查看报警前后录像 35. ★支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选（需提供权威机构检测报告证明） 36. 支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95% 37. ★在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%；支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测（需提供权威机构检测报告证明）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全景摄像机 | 1.≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片； 2.传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)； 3．内置2.8mm定焦镜头；镜头水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°可调节； 4.支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC\_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能； 5.设备支持三码流：分辨率分别≥3072×1728、720P、D1；各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 6．设备应满足图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥1500TVL，灰度等级≥11级； 7.设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像； 8.设备红外补光距离≥100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝； 9.设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能； 10.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能； 11.支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选； 12.设备支持文字转语音功能； 13.设备支持ANR断网续传功能，支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议； 14.设备应具备≥20%抗丢包能力； 15．设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口； 16.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°； | 1 | 个 |  |
| 3 | 席位摄像机 | 1.≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片； 2.传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)； 3．内置2.8-12m变焦镜头； 4.支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC\_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能； 5.设备支持三码流：分辨率分别≥3072×1728、720P、D1；各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 6．设备应满足图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥1500TVL，灰度等级≥11级； 7.设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像； 8.设备红外补光距离≥100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝； 9.设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能； 10.设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能； 11.支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选； 12.设备支持文字转语音功能； 13.设备支持ANR断网续传功能，支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议； 14.设备应具备≥20%抗丢包能力； 15．设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口； 16.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°； | 3 | 个 |  |
| 4 | 检察官席位摄像机 | 1、采用高清一体化网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定； 2、采用高性能传感器，总像素不低于200万像素； 3、至少支持20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，16倍数字变焦； 4、★最低照度：0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）（需提供权威机构检测报告证明）； 5、★图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms（需提供权威机构检测报告证明）； 6、采用高效的H.264 High profile视频编码算法，支持1920\*1080分辨率，帧率在1-30fps可调； 7、★音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC\_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能（需提供权威机构检测报告证明）； 8、★支持越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、物品遗留、物品拿取、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、场景变更侦测、人脸抓拍智能分析功能（需提供权威机构检测报告证明）； 9、支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能（需提供权威机构检测报告证明）； 10、★支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面（需提供权威机构检测报告证明）； 11、★能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作（需提供权威机构检测报告证明）； 12、支持1×RJ45、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×RS485； 13、支持网络、HD-SDI高清视频同时输出； 14、工作温度-25℃~+55℃； 15、具备并提供公安部检测报告和GB&T 28181检测报告（复印件需加盖原厂公章）。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 5 | 个 |  |
| 6 | 全数字会议话筒单元 | 1.专业会议麦克风  2.换能方式: 电容式  3.频率响应: 20Hz-20KHz  4.指向性: 心型指向  5.输出阻抗（欧姆） : 75Ω  6.灵敏度 : -40dB±2dB  7.供电电压(V): DC3V/幻象48V  8.咪管长度：445mm  9.咪线长度、配置：2头10米双芯、卡龙母+卡龙公  10.单支话筒重量：0.69KG  11.输出、指示：平衡、管灯  12.开关：电子轻触  13.抗手机、电磁、调频干扰  14.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、转换插  ★生产厂家提供以下项目授权、售后服务、彩页、CNAS质检报告等复印件认证，需加盖投标人公章； | 12 | 个 |  |
| 7 | 直播展示器 | 50寸、4K清晰度 | 4 | 台 |  |
| 8 | HDMI桌面多路分配器 | 一进四出 | 1 | 个 |  |
| 二、互联网直播 | | | | | |
| 1 | 互联网发布导播盒 | 推流、控制一体化设备  1、支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制；  2、内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能；  3、支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码；  4、可外接SD卡，最大 128G；  5、可接收双路高清视频信号，HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显；  6、两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等；  7、USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性；  8、需与中国检察听证网无缝对接； | 1 | 台 |  |
| 三、后端设备 | | | | | |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、采用嵌入式硬件设计，安全可靠，支持1+1热备部署； 2、★单个平台最大支持接入300个监控点，支持N+1备份功能，支持级联和堆叠组网（需提供权威机构检测报告证明）； 3、内置用户管理、认证管理、权限管理、设备管理、网络管理、日志管理等管理模块； 4、支持多网段接入、NAT穿越、丢包重传、层级交换、多级重传缓冲，可在各类复杂网络环境下部署； 5、能够提供视频浏览、录像存储及回放、语音对讲、电子地图、报警联动等应用功能； 6、能够提供强大的设备、用户及权限集中管理； 7、★支持SVAC、H.264、H.265、Mpeg4视频编码格式（需提供权威机构检测报告证明）； 8、支持4K、QXGA、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、CIF等视频分辨率；支持1～30fps/秒、60fps/秒的视频帧率；支持64Kbps～8Mbps视频编码码率； 9、支持G.711A、G.711U、G.722、AMR、OPUS、ADPCM、G.722.1C、AAC-LC音频编码格式； 10、支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位； 11、至少具备2个1000Base-T网络接口 ，1个VGA接口，4个USB接口； 12、支持NTP时间同步，监控系统时间更精准； 13、★支持64画面浏览，支持多种画面风格（需提供权威机构检测报告证明）； 14、★支持16路同步放像和16路异步放像、录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能（需提供权威机构检测报告证明）； 15、★支持丢包恢复，重传缓冲，精确重传功能（需提供权威机构检测报告证明）； 16、★支持视频流直接写入存储；支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区，保证重要录像不丢失（需提供权威机构检测报告证明）； 17、采用SOA架构，业务应用均由独立的模块完成，方便扩展； 18、★支持视频拼接，可对视频源进行剪切、上下移动、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和上墙浏览（需提供权威机构检测报告证明）； 19、★支持虚拟平台集群管理，支持与视频会议系统互通（需提供权威机构检测报告证明）； 20、★支持微信功能，支持将监控点图片和视频发布到微信（需提供权威机构检测报告证明）； 21、★支持N+1备份功能，其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响（需提供权威机构检测报告证明）； 22、具备并提供3C认证、公安部检测报告及GB/T 28181检测报告（复印件需加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、★采用嵌入式设计、Linux操作系统，确保系统的安全和稳定性；支持C/S、B/S架构，方便用户对设备进行访问和控制（需提供权威机构检测报告证明）； 2、采用模块化无线缆16个硬盘盘位设计，系统稳定可靠； 3、★支持iSCSI服务，同时具备流媒体直存能力，视音频可采用视频流协议直接写入存储，实现前端码流数据直接写入存储（需提供权威机构检测报告证明）； 4、★支持RAID快速创建，RAID重建速度可动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度，支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建（需提供权威机构检测报告证明）； 5、★系统具有高可靠性，具备特殊的raid处理技术，当RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量以及在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘且至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作（需提供权威机构检测报告证明）； 6、★支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX，支持热备盘，支持针对坏扇区磁盘的热顶替（需提供权威机构检测报告证明）； 7、★支持在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失（需提供权威机构检测报告证明）； 8、支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持查看虚拟磁盘状态； 9、支持配置备份和恢复，支持查看硬件状态和系统状态，支持告警事件邮件通知； 10、★支持录像和转发，写入能力不低于500Mbits/S同时转发能力不低于200Mbits/S，在特殊的处理技术下写入能力可达800Mbits/s同时转发能力200Mbits/S，实现大容量数据写入（需提供权威机构检测报告证明）； 11、至少支持3个10/100/1000M以太网接口，4个USB接口，1个VGA接口； 12、支持冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性； 13、具备流媒体应用功能，与监控平台配合，进行分布式调度和资源虚拟化； 14、本次应满配16块2T监控级硬盘； 15、具备并提供公安部检测报告和GB/T 28181-2016检验报告（复印件需加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |  |
| 四、检委会设备 | | | | | |
| 1 | 检委会主机 | 1、采用工业级嵌入式硬件架构设计，采用模块化设计插卡式结构,部署方便，安全可靠、稳定性高，节能环保； 2、内置不小于8寸电容触摸屏，支持多点触控，视频源显示、视频浏览、回放、音频检测、光盘容量等信息显示；  3、支持不少于4路1080P网络摄像机接入； 4、具备不少于2×Line In、2×Line Out、2×C-Mic音频接口、1×D-Mic音频接口，6×SATA接口,并可支持RAID5）； 5、具有不少于1×HDMI、1×标准VGA以上视频输入输出接口，可适应各种常见分辨率例如1280×720、1920×1080等视频格式输出；  6、内置双DVD光驱，光驱支持热插拔，支持2、3、4路画面合成，合成画质不低于1080P； 7、内置高性能硬盘，硬盘容量不小于2T，支持硬盘存录满自动覆盖；  8、支持多路音视频输入与视频组合混音后的同步刻录功能，支持回声抵消； 9、支持对刻录光盘的加密处理，在播放光盘时需输入密码才能查看光盘内的资料，支持光盘刻录完毕自动校验，以保障光盘内容的完整性和准确性，支持Hash校验，验证刻录文件完整性； 10、支持与会议终端互通，实现远程提讯、远程审讯； 11、视频编解码支持H.265、H.264编码标准、音频编解码支持G.711、AAC-LC音频编码标准,支持H.323、H.239、RTSP、GB/T 28181协议； 12、支持刻录提示、片头叠加、温湿度叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能； 13、讯问结束后5min内应完成光盘刻录。光盘更换后，能够借助硬盘存储的音视频数据自动回补刻录； 14、能清晰回放讯问音视频，音质不应失真，声音回放应与视频同步。支持光盘一键回放功能，且可选择单张光盘或者两张光盘回放； 15、支持客户端对接入设备进行统一管理，可远程刻录或远程调阅录像等； | 1 | 台 |  |
| 2 | 全景摄像机 | 1.采用工业级嵌入式架构，专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2.采用不小于1/2.8英寸200万高性能逐行扫描图像传感器，最低照度不高于为0.001Lux（彩色）， 0.0001Lux（黑白）； 3.配置2.1mm 定焦广角镜头； 4.采用高效的H.265、H.264、MJPEG视频编码算法；最大支持分辨率1920×1080，帧率:1-30fps，码率：32Kbps～16Mbps；支持3码流并发输出； 5.支持G722.1、G.711a、G.711u、G726、AAC\_LC、ADPCM音频编码，支持AEC回声抵消、混音录像功能，支持48kHz高保真音频采样，并可根据不同要求设置采样率； 6.支持宽动态≥110dB、3D数字降噪、强光抑制、竖屏（走廊）模式、ROI区域增强编码功能； 7.具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测等智能功能； 8.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片）； 9.支持字符叠加器、温湿度仪、数字拾音器等物联拓展功能； 10.支持128G的TF卡本地存储；支持IP地址过滤（黑白名单功能）检查，设置登录密码时刻自动提示密码复杂度 低、中、高； 11.具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×告警输入/输出； 12.工作温度:-40℃~+70℃；符合IP67级防护要求；工作电源：DC12V±30%,支持POE及电源热备份； | 2 | 个 |  |
| 3 | 拾音器 | 1、高保真拾音器，互补型全向双电容咪头； 2、适用于10～70平方米拾音范围； 3、频率响应：20Hz～20kHz； 4、阻抗：600欧姆非平衡； 5、灵敏度：-30dB； 6、信噪比：≥70dB。 | 3 | 个 |  |
| 4 | 电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 无纸化会议终端硬盘 | 1、将把有终端内网改成工作网；  2、所有终端安装系统及工作网软件；  3、更换硬盘及系统后确保无纸化会议系统正常运行； | 15 | 块 |  |
| 五、其他 | | | | | |
| 1 | 交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4.★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6.支持openflow 1.3协议；支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 7.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行；  8. ★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等，投标时提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 9.★考虑售后服务问题，中标后必须提供厂商针对本项目的三年质保承诺函。; 资质要求： 1. 为了保障服务质量，产品制造厂商售后服务体系须通过符合GB/T 27922标准、GB/T16868标准的售后服务完善程度认证（十星级），提供证书扫描件； 2. 为减小紧急突发事件带来的影响，产品制造厂商须具备应急管理能力；提供ISO22320应急预案管理能力评价认证证书复印件； | 1 | 台 |  |
| 2 | 机柜 | 产品主要规格及性能： 1、≧27U； 2、标准：符合ANSI/EIA、RS-31-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准； 3、材质：方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌版；其余：SPCC优质冷轧钢；厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm； 4、表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑； 5、前门钢化玻璃，后门钢板门； | 1 | 台 |  |
| 3 | 会议桌 | 1、10席位； 2、尺寸：1.6米2张，2.6米2张； 3、升降器孔、话筒孔、多功能插座孔根据实物尺寸开孔； 4、采用品牌高密度中纤板，经国线绿色环保认证，达欧洲E1级，甲醛含量人于1.5mg/L。  5.贴面∶面贴优质品牌优质实木木皮，防腐、防虫处理。经国家绿色环保认证，达欧洲E1级，甲醛含量小于1.5mg/L。 3.油漆∶ 油漆采用优质品牌木器专用油漆，工艺采用"五底三面"工艺，表面石度为H级，木纹清晰，色泽均匀。  6.五金∶优质五金配件，进口连接件。 7.配置活动式抽拉键盘，每位下方带双开门便于散热及检修功能。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 系统集成及其他 | 1. 包含强、弱电系统所涉及的所有线材、水晶头、音频接头、插座、管材、等所有辅材及安装施工。   2、包含配主干网络致网络机房。  3、公开听证室模拟直播演示必须通过最高人民检察院验收。 | 1 | 项 |  |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | **黄山市祁门县人民检察院** |
| **2** | **供货完成时限** | **合同签订30日内完成供货** |
| **3** | **货物包装运输要求** | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **4** | **货物质保期** | **直播展示器、全数字会议话筒单元**、**互联网发布导播盒质保1年，其余质保3年** |
| **5** | **验收** | **经最高人民检察院验收通过，未经验收通过的，进行整改至验收通过为止。** |
| **6** | **付款** | **付款人：祁门县人民检察院**  **付款方式：** 本项目不预付货款，货款于全部货物到达指定地点并安装验收合格后30日内，供应商凭已签章的发运接收单、发票、检验验收报告，向买方财务部门办理手续，付至合同价的95%，以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。其余款项作为质保金，于货物正常交付使用1年后（无息）付清。 |
| **7** | **履约保证金** | **成交供应商在签订合同时应按照采购文件规定向采购人提交合同金额的2.5%。 可采用转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式。**  **成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。** |

**第四章 评审办法**

**一、评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**二、评审办法**

在质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的前提下，采购人组织的询价小组将按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定成交人。

**三、评审程序**

3.1评审程序包括询价响应文件资格性和符合性评审（包括对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查）和推荐成交候选人名单两个步骤。

3.1.1具体采购需求内如有参考品牌，仅作为说明没有限制性。

3.1.2被询价供应商若采用与具体采购需求不一致的参数或内容，应优于或相当于具体采购需求中的标准。

3.1.3供应商缺项、漏项报价的，**按无效响应处理**。供应商询价响应文件中需注明拟提供的货物品牌、型号或规格，**否则按无效响应处理**。（若无品牌、型号或规格的，请注明并说明理由）

3.1.4供应商的报价超过本文件规定的预算价的，按**无效响应处理**，采购人可以支付的除外。

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查和符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

3.1.5如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；如果各个品目的报价之和与总报价不一致时，以总报价为准；当询价小组认为投标报价单位小数点有明显的错误时，可以要求供应商修正其报价。

3.2询价响应文件资格性和符合性评审详见资格性和符合性评审表。资格性和符合性评审通过后，询价小组将以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

3.3询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

　　询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（询价响应文件已出具的，无需重复提供）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（询价响应文件已出具的，无需重复提供）。

3.4评审结束时，询价小组要按照规定的格式编写评审报告，说明评审过程中的主要情况，推荐成交候选人。评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**四、资格性和符合性评审表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标名称** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 供应商资格信用承诺函 | 供应商需按照本文件规定的格式自行出具《供应商资格信用承诺函》  **需加盖供应商及其法定代表人签章。** | 联合体投标的，承诺书需落款联合体。 |
| 2 | 联合体参与 | 满足第二章供应商须知前附表第8条供应商（申请人）的资格要求 | 若接受联合体参与，需在响应文件中提供盖章齐全的联合体协议 |
| 3 | 是否专门面向中小微型企业 | 满足第二章供应商须知前附表第8条供应商（申请人）的资格要求 | 详见供应商须知前附表第28条。 |
| 4 | 供应商诚信履约  承诺函 | 供应商需按照本文件规定的格式自行出具《供应商诚信履约承诺函》。  **需加盖供应商及其法定代表人签章。** | 联合体投标的，承诺书需落款联合体。 |
| 5 | 标书规范性 | 符合询价文件要求（按照规定的要求进行编制和签署） | 联合体参加的，除联合体协议有特别规定外，响应文件涉及签署、签章的均以牵头人签署、签章为准（联合体协议除外） |
| 6 | 投标函 | 符合询价文件要求 |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合询价文件要求 | 法定代表人参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可；自然人投标的仅需提供身份证复印件即可。 |
| 8 | 投标保证金 | 满足询价文件要求 | 联合体参加的，除联合体协议有特别规定外，以牵头人交纳为准 |
| 9 | 采购需求响应情况 | 对本项目第三章采购需求的实质性响应 | 本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。  供应商缺项、漏项报价的，按无效响应处理。供应商询价响应文件中需注明拟提供的货物品牌、型号或规格（若无品牌、型号或规格的，请注明并说明理由），否则按无效响应处理。 |

**第五章 电子标注意事项**

本项目需要递交纸质标书，本章不需要。

**询价文件第二部分（通用部分）**

**第六章 供应商须知**

**一、总则**

**1、适用范围**

1.1本文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规制订。

1.2凡在黄山市境内从事询价的政府采购项目，均适用本文件。

1.3本询价文件的最终解释权归采购人所有。

**2、定义**

2.1货物服务：既是指本文件适用于货物采购，也是指货物采购所伴随的服务。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。

**3、供应商要求**

3.1 供应商资格要求详见询价公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**3.3本文件提及法定代表人的，若供应商为其他非法人组织即指其经营者或负责人，若供应商为自然人的即指其本人。**

**4、投标费用**

供应商必须自行承担所有与参加本项目投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**5、保密**

参与采购活动的各方主体应对询价文件和询价响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**6、语言文字**

询价及询价响应文件使用的语言文字、以及供应商与采购单位就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

**7、计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**8、勘察现场**

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

**9、偏离**

询价文件允许询价响应文件偏离某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。

**二、询价文件**

**10、询价文件构成**

10.1询价文件包括：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 采购需求

第四章 评审办法

第五章 电子标注意事项

第六章 供应商须知

第七章 合同格式

第八章 询价响应文件

10.2供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的内容。如果其询价响应文件没有满足询价文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

**11、询价文件的澄清和修改**

11.1供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或代理机构提出询问。

11.2采购人、代理机构或者询价小组在提交询价响应文件截止时间前可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在黄山市黄山区人民政府门户网站更正公告栏中公布，但不指明问题的来源，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容。采购人、代理机构或者询价小组对询价文件进行澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件编制的，采购人、代理机构或者询价小组应当在响应文件截止之日3个工作日前公布，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

**12、询价文件的质疑和答复**

12.1已依法获取本询价文件的潜在供应商，认为询价文件使自己的权益受到损害的，可以对本询价文件（对询价公告内容的质疑属对询价文件的质疑）提出质疑。质疑最迟应当在**采购文件公告期限（同询价公告的公告期限）届满之日起7个工作日内**以书面形式（纸质提交方式）向采购人或代理机构提出，**公告期限届满后获取询价文件的，质疑起始时间以询价公告期限届满之日为准**。质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式详见黄山市公共资源交易中心门户网站—服务指南—资料下载中的质疑函范本。

12.2供应商对询价文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一询价文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。**答复内容若涉及询价文件澄清修改或需要向所有潜在供应商明确的，答复给质疑人的同时将按照“询价文件的澄清和修改”程序进行公布。**

**三、询价响应文件的编制**

**13、询价响应文件构成**

13.1询价响应文件包括下列内容：投标函格式、项目响应情况、资格证明文件等。

13.1.1证明供应商合格的资格文件

应包括询价文件要求的证明其有资格参加询价，以及成交后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.1.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

13.2供应商必须对其询价响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其询价响应文件将作为合同的重要组成部分。

13.3供应商应在询价响应文件中体现本文件要求的内容。

**14、投标报价**

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的询价响应文件将不被接受。

14.2报价一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3供应商投标的货币为人民币。

**15、投标保证金**

15.1供应商在提交询价响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和形式交纳投标保证金。联合体参与询价的，其投标保证金由牵头人交纳，并应符合供应商须知前附表的规定。

15.2投标保证金交纳人名称与供应商名称应当一致。分公司或子公司代交投标保证金，视同名称不一致（若本项目允许分公司<或其他不具有法人资格的分支机构>参加投标，其上级单位交纳的投标保证金，视同与供应商名称一致）。 投标保证金交纳人名称与供应商名称不一致的，**询价小组将否决其投标**。

15.3供应商不按询价文件要求交纳投标保证金的，**询价小组将否决其投标**。

15.4未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以退还。依据《黄山市公共资源交易项目保证金管理办法》等规定，对有质疑、异议、投诉、举报等问题的项目，反映人以及成交候选人保证金待问题处理完后予以退还；对有涉嫌违法违规行为的供应商，在调查处理期间投标保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按规定以及监管部门要求办理。采用电子投标保函形式进行投标担保的供应商，反映人以及成交候选人需在保函有效期截止前，由担保单位将电子投标保函转成现金转入交易中心指定的账号。

15.5如成交供应商的投标保证金转为合同履约保证金，不足部分由则成交供应商向采购人交纳。

**15.6有下列情形之一的，按相关规定将不予退还投标保证金：**

**15.6.1供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其询价响应文件或放弃成交人候选资格的；**

**15.6.2成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询价文件规定提交履约担保；**

**15.6.3存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。**

**16、投标有效期**

16.1投标有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其询价响应文件。供应商拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其投标保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长投标有效期。

16.3在投标有效期内，供应商撤销或修改其询价响应文件的，应承担责任。

**17、询价响应文件的签署**

除特别说明外，本文件要求供应商盖章、法定代表人签字处，均需加盖供应商电子签章、法定代表人电子签章。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。

**四、询价响应文件的提交**

**18、询价响应文件的密封、标记和装订**

18.1 电子投标：加密上传电子询价响应文件

纸质投标：询价响应文件应胶装装订、密封和包装。在封套的封口处（也可加贴封条）加盖供应商公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名）。并在包装袋上载明项目的名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。

18.2如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，但必须以包为单位分别编写询价响应文件。

**19、询价响应文件的提交**

19.1供应商应按供应商须知前附表中规定的截止时间前提交询价响应文件。

19.2供应商所提交的询价响应文件在询价开始后不予退还。

19.3有下列情形之一的，**采购人将不予受理**：

19.3.1逾期提交的询价响应文件。

19.3.2未按本文件18.1、18.2的要求提交的询价响应文件。

**20、询价响应文件的修改和撤回**

20.1 在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的询价响应文件。

20.2 供应商撤回询价响应文件的，受托人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的询价保证金。

**21、联合体参加询价**

由两家或两家以上供应商组成的联合体参与询价时，应满足以下要求：

21.1参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

21.2联合体应签订联合参与询价的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，明确联合体牵头人。

21.3以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

**五、评审**

22.1采购单位按规定组成三人以上的询价小组（达到公开招标数额标准的询价小组应当由5人以上单数组成）。

询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）项目主管部门或者行政监督部门的人员（采购人代表除外）；

（5）在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过处罚的；

（6）参与项目前期论证等活动的；

（7）可能影响公正评审的其他情形。

询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

**22.2评审办法详见本文件第四章。**

**六、定标和授予合同**

**23、定标方式**

23.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交人。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定成交人。

23.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**24、签订合同**

24.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照询价文件和成交供应商询价响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商的询价响应文件作实质性修改。

24.2政府采购合同在履行中可追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，但采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

24.3成交通知书发出后，采购人无正当理由不与成交供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。如因政策变化等原因不能签订合同，造成成交供应商合法利益受损，采购人应与成交供应商充分协商，给予合理补偿。

24.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级采购监督管理部门和有关部门备案。

**25、履约担保**

25.1 成交供应商在签订合同前必须按询价文件的规定，及时、足额交纳履约保证金。

25.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

**七、质疑与投诉**

**26、质疑**

26.1参与本项目采购活动的供应商（即提交了询价响应文件的供应商）对成交结果提出质疑的，最迟可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式（纸质提交方式）向采购人或代理机构提出质疑。

26.2参与本项目采购活动的供应商（即递交了询价响应文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式（纸质提交方式）向采购人或代理机构提出质疑。

26.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式可参照黄山市公共资源交易中心门户网站—服务指南—资料下载中的质疑函范本。

26.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，书面告知供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

26.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

**27、投诉**

27.1质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级采购监管部门进行投诉。（投诉形式可纸质提交。）

**第七章 合同格式（仅供参考）**

项目编号：

**买 方： 电话： 地址：**

**卖 方： 电话： 地址：**

买方经询价小组的认真评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款和条件签订本合同（本合同**是/否**中小企业预留合同）：

**一、货物的名称、技术规格和数量/服务的名称、内容、期限等**

（按询价文件和询价响应文件编制）

**二、合同文件内容**

以下文件是合同不可分割的部分：

询价文件及澄清修改等；

卖方提交的询价响应文件；

成交通知书；

联合协议（如有）；

分包意向协议（如有）；

双方另行签订的补充协议。

**三、 合同金额**

根据《询价文件》的要求和卖方承诺,本合同的总金额为 元(人民币大写： ),分项价格在卖方《询价响应文件》的投标报价表中有明确规定。

**四、付款条件**

**五、项目完成时间**

卖方应于合同签字生效后开始计算的日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告至买方验收。

**六、验收要求**

（一）质量标准

卖方保证提供的货物或服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关货物或服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组， 验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

**七、售后服务内容及期限**

**八、违约责任**

（一）卖方履约期限超过合同约定的期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为 。

（二）卖方在规定的期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物或服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门按规定处理。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物或服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门按规定处理。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门按规定处理。

（五）买方未能按时组织验收，由政府采购监管部门按规定处理。

（六）买方违反合同规定拒绝接收货物或服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由政府采购监管部门按规定处理。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由政府采购监管部门按规定处理。

**九、履约保证金退还**

1、方式：

2、时间：

3、条件：

4、逾期退还履约保证金的违约责任：

**十、合同签订地点**

本合同在 签订。

**十一、合同生效**

本合同一式 份，经买卖双方签字盖章、并收到卖方提交的履约保证金后立即生效。履约保证金数额为 元(人民币大写： 元)，期限为 个月。

**十二、合同的终止**

（一）本合同因下列原因而终止：

1、 本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

**十三、其他**

（一）买卖双方必须严格按照询价文件、询价响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三） 合同未尽事宜， 买卖双方另行签订补充协议， 补充协议是合同的组成部分。

（四） 本合同如发生纠纷， 买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 申请仲裁。②向 人民法院起诉。

买 方： 卖 方：

单位盖章： 单位盖章：

代表签字： 代表签字：

合同备案方：

日期： 年 月 日

**第八章 询价响应文件格式**

项目名称：

项目编号：

所投包号：

询

价

响

应

文

件

供 应 商： （签章）

年 月 日

**一、投标函**

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 询价公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称） 的招标采购活动。我方授权 (姓名和职务) 代表我方 （供应商全称） 全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在投标有效期内如果我方撤回询价响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（供应商全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商： （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

**二、项目响应情况**

**1、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 标题 | 内容 |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或  被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

**2、技术参数响应情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 询价技术要求 | 报价技术配置 | 响应情况 | 单价 | 数量及单位 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本表根据第三章“采购需求”第一大项中的顺序来填写。**

供应商： （签章）

**3、商务要求响应情况表**

（采购人名称）：

（采购代理名称）：

经过认真研究（项目名称）（项目编号）询价文件第三章第二大项所列商务要求，我方确认，**除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”**。

**商务要求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件中要求 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响  （正偏离/负偏离） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商： （签章）

**注：**

1、“符合”指与询价文件要求一致（**若全部为符合则偏离表空白不填即可**），“正偏离”指优于询价文件要求；“负偏离”指低于询价文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、询价文件第三章第二大项要求供应商需另外明确或提供证明材料的，供应商需按询价文件要求提供，不得以本表中的“符合”代替，否则视同未提供。

4、商务要求偏离表中供应商的响应内容低于询价文件要求的，询价小组不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。 三、有关资质证明材料

1、法定代表人授权委托书

**（采购人名称）：**

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号） 询价响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

法定代表人签**章**：

身份证号码：

联系电话：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

供应商名称： （签章）

日 期：

**（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）**

|  |  |
| --- | --- |
| **委托代理人身份证正面电子扫描件** | **委托代理人身份证反面电子扫描件** |
| **法定代表人身份证正面电子扫描件** | **法定代表人身份证反面电子扫描件** |

2、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

身份证号码：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （签章）

年 月 日

**3、供应商资格信用承诺函（法人或其他组织填写）**

**供应商资格信用承诺函**

我公司自愿参加（项目名称）采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动（以开启时间为准）前3年内在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的采购活动；

（6）本公司及公司法定代表人近三年（自本项目开启之日起往前追溯）无行贿犯罪行为；

（7）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公告后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

（1）营业执照或事业单位法人登记证书；

（2）税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

（3）参加本次采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；

（4）参加本次采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签章）：

社会信用代码：

供应商名称（签章）：

日期：

**3、供应商资格信用承诺函（自然人填写）**

个人资格信用承诺函

本人自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

本人符合下列要求：

（1）为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为；

（2）具有良好的银行资信证明；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果本人中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

（1）身份证；

（2）参加本次采购活动前一年内中国人民银行出具的征信证明；

（3）参加本次采购活动上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

（4）参加本次采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），如自然人已达到退休年龄的本项资料无需提供；

（5）其他材料。

本人对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

自然人姓名（签章）：

身份证号：

日期：

**4、询价文件中要求的其它资格证明文件**

**三、供应商诚信履约承诺函**

**供应商诚信履约承诺函**

致:（采购人）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加（项目名称）的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

1、中标（成交）结果公告后签订合同前，按采购文件规定向采购人足额缴纳履约保证金。

2、中标（成交）通知书发出之日起 7个工作日内与采购人签订项目合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。合同签订后，在合同范围内积极履约，并及时验收。

以上内容我单位已仔细阅读,若有违反承诺内容的行为,依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和规范性文件的规定,自愿接受相关处罚或处理;给采购人或其他供应商造成损失的,自愿依法承担赔偿责任。

供应商:(签章)

法定代表人:(签章)

日期

**四、中小企业等声明函**

**中小企业声明函（货物）**

**（本项目不适用的，不需此件）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 *（单位名称）* 的 *（项目名称）* 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、*（标的名称）* ，属于*采购文件中明确的所属行业* ；制造商为 *（企业名称）* ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 *（中型企业、小型企业、微型企业）* ；

2、*（标的名称）* ，属于*采购文件中明确的所属行业* ；制造商企业为 *（企业名称）* ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 *（中型企业、小型企业、微型企业）* ；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期：

**中小企业声明函（工程、服务）**

**（本项目不适用的，不需此件）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 *（单位名称）* 的 *（项目名称）* 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、*（标的名称）* ，属于*采购文件中明确的所属行业* ；承建（承接）企业为 *（企业名称）* ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 *（中型企业、小型企业、微型企业）* ；

2、*（标的名称）* ，属于*采购文件中明确的所属行业* ；承建（承接）企业为 *（企业名称）* ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 *（中型企业、小型企业、微型企业）* ；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期：

**残疾人福利性单位声明函**

**（非残疾人福利性单位投标，不需此件）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 *（单位名称）* 的 *（项目名称）* 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日 期：

**《中小企业声明函》填写说明**

1、请各投标人按照本项目类别（详见投标人须知前附表第6条）选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》（货物）即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以投标人须知前附表第28条规定的为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行。

**五、三首产品声明函**

（非三首产品，不需此件）

本公司郑重声明，本公司参加本项目采购活动同意评审结果公告中公示以下内容并承诺：本公司响应文件中所提供的以下部分产品为安徽省经信厅三首产品，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 生产厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | 须提供安徽省经信厅三首产品认定名单材料 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | |  |  |  |  |

备注：

1.表中所列产品应为安徽省经信厅三首产品认定名单中产品，安徽省经信厅三首产品认定名单扫描件或官网公示截图须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为三首产品，该部分价格不享受三首产品折扣政策，对产品的业绩提出要求的认定其不符合要求。

2.如供应商是小微企业，同时所投产品中有三首目录产品的，“扣除后的价格”计算方式举例如下：某小微企业供应商报价100万元，其中三首目录产品为20万元，“扣除后的价格”为：100万元-100万元×20%--20万元×10%=100万元-20万元-2万元=78万元。

供应商电子签章：

日 期：

1. **联合体协议/分包意向协议**

**本项目不支持联合体投标，不支持分包。**